| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
模块
设备属性
VK DAQ属性 » VE3664L

## 模块
| DIO-基础属性
| DIO-Counter属性
| DIO-Frequency属性
| DIO-Pwm属性
| ADC属性
| 离线属性
| System属性

## 详细描述

注解
  读: 属性可读取
  写: 属性可写入

1. 使用 VkDaqGetDeviceAttribute 读取设备属性.
   例如: 读取设备采样频率.
   char samplingFrequency[65536] = {0}; int ret = VkDaqGetDeviceAttribute("dev1", "SamplingFrequency", samplingFrequency, sizeof(samplingFrequency) - 1);
   VkDaqGetDeviceAttribute
   int32_t VkDaqGetDeviceAttribute(const char *dev, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
   获取设备属性值
2. 使用 VkDaqSetDeviceAttribute 写入设备属性.
   例如: 写入设备采样频率.
   int ret = VkDaqSetDeviceAttribute("dev1", "SamplingFrequency", "100000");
   VkDaqSetDeviceAttribute
   int32_t VkDaqSetDeviceAttribute(const char *dev, const char *attrName, const char *attrValue)
   设置设备属性值