| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
创建AI电压通道
libvkdaq函数接口 » 通道配置

## 函数
int32_t | VkDaqCreateAIVoltageChan (const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, const char *reserved2)
| 创建AI电压通道

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqCreateAIVoltageChan()

int32_t VkDaqCreateAIVoltageChan | ( | const char * | task,
|  | const char * | chans,
|  | const char * | reserved1,
|  | int32_t | terminalConfig,
|  | double | minVal,
|  | double | maxVal,
|  | int32_t | units,
|  | const char * | reserved2
| ) |  |

创建AI电压通道

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名.
`const char*` | `chans` | 通道列表，多个通道之间使用逗号分隔或使用冒号指定连续多个通道，如"dev1/AIN1,dev1/AIN2,dev1/AIN3,dev1/AIN4", "dev1/AIN1:4"等. 获得Raw值：在AIN通道前面加前缀RAW，如：AIN1返回Raw值，AIN2返回电压值 "dev1/RAWAIN1,dev1/AIN2"
`const char*` | `reserved1` | 保留.
`int32_t` | `terminalConfig` | 通道的输入端子配置. 0: SingleEnded. 1: Differential
`double` | `minVal` | 期望测量的最小值.
`double` | `maxVal` | 期望测量最大值.
`int32_t` | `units` | 单位. 0: V
`const char*` | `reserved2` | 保留.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
char value[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(value);
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateAIVoltageChan(task, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCreateAIVoltageChan
int32_t VkDaqCreateAIVoltageChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, const char *reserved2)
创建AI电压通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务