| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
时序配置
libvkdaq函数接口

## 函数
int32_t | VkDaqCfgSampClkTiming (const char *task, int32_t source, double samplingFrequency, int32_t reserved, int32_t sampleMode, int32_t sampsPerChanToAcquire)
| 设置采样时钟的来源、采样时钟的速率以及要采集或生成的采样数

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqCfgSampClkTiming()

int32_t VkDaqCfgSampClkTiming | ( | const char * | task,
|  | int32_t | source,
|  | double | samplingFrequency,
|  | int32_t | reserved,
|  | int32_t | sampleMode,
|  | int32_t | sampsPerChanToAcquire
| ) |  |

设置采样时钟的来源、采样时钟的速率以及要采集或生成的采样数

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名.
`int32_t` | `source` | 时钟源. 0: 内部时钟. 1: 外部同步脉冲. 2: 主从模式.
`double` | `samplingFrequency` | 采样频率. 当使用外部同步脉冲时, 采样频率必须与外部同步脉冲频率一致.
`int32_t` | `reserved` | 保留.
`int32_t` | `sampleMode` | 采样模式. ADC模式下 0：连续采样. 1：有限N采样. DAC模式下 0：重复输出固定波形. 1：单次输出固定波形. 2：连续输出任意波形.
`int32_t` | `sampsPerChanToAcquire` | ADC模式下: 在有限N采样时有效, 用于指定有限N采样的采样点数. DAC模式下: 固定波形的点数

注解
  注意：
  主从模式下，任务创建时，设置的第一张采集卡为主卡。参考： VkDaqStartTask

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateAIVoltageChan(task, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
result = VkDaqCfgSampClkTiming(task, VkDaq_Val_ClkSrc_OnBoardClk, 10000, VkDaq_Val_Rising, VkDaq_Val_FiniteSamps, 1000);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCreateAIVoltageChan
int32_t VkDaqCreateAIVoltageChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, const char *reserved2)
创建AI电压通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务
VkDaqCfgSampClkTiming
int32_t VkDaqCfgSampClkTiming(const char *task, int32_t source, double samplingFrequency, int32_t reserved, int32_t sampleMode, int32_t sampsPerChanToAcquire)
设置采样时钟的来源、采样时钟的速率以及要采集或生成的采样数