| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
VE3662通道属性
VK DAQ属性 » VE3664_VE3662 » 通道属性

注解
  VE3662通道列表:
  AIN1:2
  MIN1
  DIN1

名称 | 适用通道 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AccelSensitivity | AIN1:2 | 读|写 |  | 0.05 |  | 加速度传感器灵敏度
Bandwidth | AIN1:2 | 读 |  | 20400 | Hz | 带宽
InputRange | AIN1:2 | 读|写 | 0~10.0000000000 | 10.0000000000 | V | 输入范围
InputType | AIN1:2 | 读|写 | Differential,SingleEnded, IEPE,Current | SingleEnded |  | Differential: 差分电压输入 SingleEnded: 单端电压输入 IEPE: IEPE输入 Current: 电流输入 提示： 因输入端的硬件差异，支持的输入类型， 请读取通道属性：InputTypeAvailable
Raw | AIN1:2 MIN1 DIN1 | 读 读 读 |  |  |  | AIN1:4原始值 MIN1原始值 DIN1原始值
Rsense | AIN1:2 | 读 |  | 250 | Ω | 采样电阻的阻值, 仅适用于电流输入类型
Save | AIN1:2 MIN1 DIN1 | 读|写 读|写 读|写 读|写 |  | Disable |  | AIN1:2离线保存 MIN1离线保存 DIN1离线保存
ScaleDivisor | AIN1:2 | 读 读 |  | 1000000.000000 |  | AIN1:2比例除系数
ScaleMultiplier | AIN1:2 | 读 读 |  | 1.38716264 |  | AIN1:2比例乘系数
Voltage | AIN1:2 | 读 读|写 |  |  | V | 电压值
Source | MIN1 | 读|写 | VirtualCounter | VirtualCounter |  | MIN1数据源选择 VirtualCounter: 虚拟计数器值