| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-Frequency属性
VK DAQ属性 » VP8388_VP8384 » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:使用Frequency1
  必须设置:Dio1.1Mode = DigitalInput

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
FrequencyList | 读 | Frequency1,Frequency2, Frequency3,Frequency4 |  |  | 设备可用Frequency列表
Frequency1 | 读|写 |  | 0 |  | 读: 返回Dio1.1频率值 写: 写入任意值清零Dio1.1频率值
Frequency2 | 读|写 |  | 0 |  | 读: 返回Dio1.2频率值 写: 写入任意值清零Dio1.2频率值
Frequency3 | 读|写 |  | 0 |  | 读: 返回Dio1.3频率值 写: 写入任意值清零Dio1.3频率值
Frequency4 | 读|写 |  | 0 |  | 读: 返回Dio1.4频率值 写: 写入任意值清零Dio1.4频率值