| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
重复输出固定波形
libvkdaq函数接口 » 写入函数

## 函数
int32_t | VkDaqSetTaskData (const char *task, const double dat[], int32_t sampsPerChan, int32_t fillmode, int32_t autoStart, double timeout)
| 设置任务数据

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqSetTaskData()

int32_t VkDaqSetTaskData | ( | const char * | task,
|  | const double | dat[],
|  | int32_t | sampsPerChan,
|  | int32_t | fillmode,
|  | int32_t | autoStart,
|  | double | timeout
| ) |  |

设置任务数据

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名（字符串类型，例如 `"Task1"`）。
`const double[]` | `dat[]` | 任务数据缓冲区（`double` 数组指针）。
`int32_t` | `sampsPerChan` | 每个通道要写入的样本数（整数类型）。
`int32_t` | `fillmode` | 数据排列方式： `0`: 交错（按扫描次数分组） `1`: 非交错（按通道分组）
`int32_t` | `autoStart` | 波形输出控制： `0`: 不输出波形 `1`: 输出波形
`double` | `timeout` | 超时时间（单位：秒，`double` 类型，支持亚秒级精度，例如 `0.5` 表示 500 毫秒）。

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main() {
const char* task = "task1";
double dat[1000];
int32_t sampsPerChan = 1000;
int32_t fillmode = 0;
int32_t autoStart = 1;
double timeout = 1;
double dat[1000];
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
dat[i] = 1.0;
}
int32_t result = VkDaqSetTaskData(task, dat, sampsPerChan, fillmode, autoStart, timeout);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqSetTaskData
int32_t VkDaqSetTaskData(const char *task, const double dat[], int32_t sampsPerChan, int32_t fillmode, int32_t autoStart, double timeout)
设置任务数据