| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
获取设备列表
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqGetDevices (char devsAddress[], char devsName[], int32_t size)
| 获取设备列表

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqGetDevices()

int32_t VkDaqGetDevices | ( | char | devsAddress[],
|  | char | devsName[],
|  | int32_t | size
| ) |  |

获取设备列表

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`char[]` | `devsAddress[]` | 字符数组, 用于存储设备地址列表, 函数会将所有设备的IP地址/USB设备地址填入这个数组, 多个设备的IP地址/USB设备地址之间使用逗号分割.
`char[]` | `devsName[]` | 字符数组, 用于存储设备名列表, 函数会将对应设备名填入这个数组, 多个设备名之间使用逗号分割.
`int32_t` | `size` | devsAddress和devsName数组的大小.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
char devsAddress[4096] = { 0 };
char devsName[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(devsAddress);
int32_t result = VkDaqGetDevices(devsAddress, devsName, size);
printf("devsAddress = %s \n", devsAddress);
printf("devsName = %s \n", devsName);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqGetDevices
int32_t VkDaqGetDevices(char devsAddress[], char devsName[], int32_t size)
获取设备列表