| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
添加设备
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqAddDevice (const char *dev)
| 添加设备

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqAddDevice()

int32_t VkDaqAddDevice | ( | const char * | dev | ) |

添加设备

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `dev` | IPv4地址, 如"192.168.1.199"等.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* dev = "192.168.1.199";
int32_t result = VkDaqAddDevice(dev);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqAddDevice
int32_t VkDaqAddDevice(const char *dev)
添加设备