| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
离线属性
VK DAQ属性 » VE3664L » 设备属性

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
OfflineMode | 读 | Null,ContAcq,TriggerContAcq, TriggerAcq,LevelAcq | Null |  | 离线存储模式
OfflineStatus | 读 | Disable,Enable | Disable |  | 离线状态
OfflineSaveDirectory | 读 |  |  |  | SD卡目录,例如: mmcblk0p1/media/root/76AF-5085
SaveFormat | 读|写 | bin,csv | bin |  | 离线保存的数据格式: bin: 二进制 csv: 纯文本
SaveTime | 读|写 | 5~500 | 5 |  | 离线保存单个文件的时长
TfCardStatus | 读 | Removed,Inserted,Ready |  |  | TF卡状态