| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-Temp属性
VK DAQ属性 » VK7016_VK7018 » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:使用Temp1
  必须设置:Dio1.1Mode = Ds18b20

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
TempList | 读 | Temp1,Temp2,Temp3,Temp4 |  |  | 设备可用Temp列表
Temp1 | 读 |  |  | 0.001°C | 读举例: w1_bus_master1_28_3ce1e3803dd1_32523 w1_bus_master1: Dio1.1 1-Wire bus 28: Family code 3ce1e3803dd1: Serial number 32523: 32.523°C
Temp2 | 读 |  |  | 0.001°C | 读举例: w1_bus_master2_28_3ce1e3803dd1_32523 w1_bus_master2: Dio1.2 1-Wire bus 28: Family code 3ce1e3803dd1: Serial number 32523: 32.523°C
Temp3 | 读 |  |  | 0.001°C | 读举例: w1_bus_master3_28_3ce1e3803dd1_32523 w1_bus_master3: Dio1.3 1-Wire bus 28: Family code 3ce1e3803dd1: Serial number 32523: 32.523°C
Temp4 | 读 |  |  | 0.001°C | 读举例: w1_bus_master4_28_3ce1e3803dd1_32523 w1_bus_master4: Dio1.4 1-Wire bus 28: Family code 3ce1e3803dd1: Serial number 32523: 32.523°C