| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
开始离线任务
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqStartOfflineTask (const char *task, uint32_t saveFormat, uint32_t saveTime, uint32_t timeInterval)
| 开始离线任务

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqStartOfflineTask()

int32_t VkDaqStartOfflineTask | ( | const char * | task,
|  | uint32_t | saveFormat,
|  | uint32_t | saveTime,
|  | uint32_t | timeInterval
| ) |  |

开始离线任务

注解
  仅支持同时设置一个采集卡

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名（字符串类型，例如 `"Task1"`）。
`uint32_t` | `saveFormat` | 数据存储格式. 二进制格式: 0 文本格式: 1
`uint32_t` | `saveTime` | 单个文件保存时长. 范围：5-3600秒 注意：只在连续采样存储中有效
`uint32_t` | `timeInterval` | 定时器时间间隔. 注意：只在定时有限N采样存储中有效

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
uint32_t saveTime = 60;
uint32_t timeInterval = 0;
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateAIVoltageChan(task, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
result = VkDaqCfgSampClkTiming(task, VkDaq_Val_ClkSrc_OnBoardClk, 1000, VkDaq_Val_Rising, VkDaq_Val_FiniteSamps, 10000);
result = VkDaqCfgDigEdgeRefTrig(task, "dev1/DIN1.1", VkDaq_Val_Rising, 0);
result = VkDaqStartOfflineTask(task, VkDaq_Val_SaveFormat_CSV, saveTime, timeInterval);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCfgDigEdgeRefTrig
int32_t VkDaqCfgDigEdgeRefTrig(const char *task, const char *triggerSource, int32_t triggerEdge, uint32_t reserved)
数字输入触发配置
VkDaqCreateAIVoltageChan
int32_t VkDaqCreateAIVoltageChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, const char *reserved2)
创建AI电压通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务
VkDaqStartOfflineTask
int32_t VkDaqStartOfflineTask(const char *task, uint32_t saveFormat, uint32_t saveTime, uint32_t timeInterval)
开始离线任务
VkDaqCfgSampClkTiming
int32_t VkDaqCfgSampClkTiming(const char *task, int32_t source, double samplingFrequency, int32_t reserved, int32_t sampleMode, int32_t sampsPerChanToAcquire)
设置采样时钟的来源、采样时钟的速率以及要采集或生成的采样数