| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-Pwm属性
VK DAQ属性 » VE3664L » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:使用Pwm1
  必须设置:Dio1.1Mode = Pwm
  设置PWM占空比:Pwm1DutyCycle = 0.5
  设置PWM载波频率:Pwm1CarrierFrequency = 10

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PwmList | 读 | Pwm1,Pwm2 |  |  | 设备可用Pwm列表
Pwm1CarrierFrequency | 读|写 | 20.000~1000000.000 | 20.000 |  | 输出的Pwm1载波频率
Pwm1DutyCycle | 读|写 | 0.000~1.000 | 1.000 |  | 从Dio1.1输出的Pwm1占空比
Pwm2CarrierFrequency | 读|写 | 20.000~1000000.000 | 20.000 |  | 输出的Pwm2载波频率
Pwm2DutyCycle | 读|写 | 0.000~1.000 | 1.000 |  | 从Dio1.2输出的Pwm2占空比