| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
ADC属性
VK DAQ属性 » VE3664L » 设备属性

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Resolution | 读 |  | 24 | bit | AIN分辨率
SamplingFrequency | 读|写 | 0.001~102400.000 | 100000 | SPS | AIN采样频率
SamplingSize | 读|写 | 0~4294967295 | 4294967295 |  | 4294967295: 连续采样 0~4294967294: 有限点数采样
SamplingStatus | 读 | 0,1 | 0 |  | 0: 不在采集 1: 正在采集
TransferMode | 读|写 | Online,Offline | Online |  | 传输模式
TriggerMode | 读|写 | Default,Posedge,Negedge, HighLevel,LowLevel | Default |  | 触发模式 Default: 无触发 Posedge: 上升沿触发 Negedge: 下降沿触发 HighLevel: 高电平触发 LowLevel: 低电平触发
TriggerSource | 读|写 | DIN1.1 | DIN1.1,DIN1.1,AIN1,AIN2,AIN3,AIN4 |  | 触发源