| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
获取设备通道属性值
libvkdaq函数接口 » 通道配置

## 函数
int32_t | VkDaqGetChannelAttribute (const char *chan, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
| 获取设备通道属性值

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqGetChannelAttribute()

int32_t VkDaqGetChannelAttribute | ( | const char * | chan,
|  | const char * | attrName,
|  | char | attrValue[],
|  | int32_t | size
| ) |  |

获取设备通道属性值

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `chan` | 通道名, 如"dev1/AIN1", "dev1/MIN1", "dev1/DIN1", "dev1/AOUT1"等.
`const char*` | `attrName` | 属性名.
`char[]` | `attrValue[]` | 字符数组, 用于存储属性值, 多个值之间使用逗号分割.
`int32_t` | `size` | attrValue数组的大小.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

注解
  有关通道属性的详细信息, 请参考以下对应采集卡的属性参考:
  1. VP8388_VP8384_Channel_Attributes
  2. VK7016_VK7018_Channel_Attributes
  3. VP6068_Channel_Attributes

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* chan = "dev1/AIN1";
const char* attrName = "InputType";
char attrValue[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(attrValue);
int32_t result = VkDaqGetChannelAttribute(chan, attrName, attrValue, size);
printf("InputType = %s \n", attrValue);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqGetChannelAttribute
int32_t VkDaqGetChannelAttribute(const char *chan, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
获取设备通道属性值