| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
获取设备属性值
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqGetDeviceAttribute (const char *dev, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
| 获取设备属性值

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqGetDeviceAttribute()

int32_t VkDaqGetDeviceAttribute | ( | const char * | dev,
|  | const char * | attrName,
|  | char | attrValue[],
|  | int32_t | size
| ) |  |

获取设备属性值

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `dev` | 设备名, 如"dev1", "dev2"等.
`const char*` | `attrName` | 属性名.如"Model","SamplingFrequency"等
`char[]` | `attrValue[]` | 字符数组, 用于存储属性值.
`const char*` | `size` | attrValue数组的大小.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

注解
  有关设备属性的详细信息, 请参考以下对应采集卡的属性参考:
  1. VP8388_VP8384_Device_Attributes
  2. VK7016_VK7018_Device_Attributes
  3. VP6068_Device_Attributes

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* dev = "dev1";
const char* attrName = "Model";
char attrValue[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(attrValue);
int32_t result = VkDaqGetDeviceAttribute(dev, attrName, attrValue,size);
printf("Model = %s \n", attrValue);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqGetDeviceAttribute
int32_t VkDaqGetDeviceAttribute(const char *dev, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
获取设备属性值