| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
模块
通道属性
VK DAQ属性 » VP8388_VP8384

## 模块
| VP8388通道属性
| VP8384通道属性

## 详细描述

注解
  AINx: 模拟输入通道
  MINx: 杂项输入通道. 可以使用 VkDaqGetDeviceAttribute 和 VkDaqSetDeviceAttribute 来读取或写入MINx数据来源. 例如设置"dev1/MIN1"数据源为编码器"Encoder1"
  int ret = VkDaqSetChannelAttribute("dev1/MIN1", "Source", "Encoder1");
  VkDaqSetChannelAttribute
  int32_t VkDaqSetChannelAttribute(const char *chan, const char *attrName, const char *attrValue)
  设置设备通道属性值
  DINx: 数字输入通道
  AOUTx: 模拟输出通道
  读: 属性可读取
  写: 属性可写入
  1. 使用 VkDaqGetChannelAttribute 读取设备属性.
     例如: 读取设备采样频率.
     char inputType[65536] = {0}; int ret = VkDaqGetChannelAttribute("dev1/AIN1", "InputType", inputType, sizeof(inputType) - 1);
     VkDaqGetChannelAttribute
     int32_t VkDaqGetChannelAttribute(const char *chan, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
     获取设备通道属性值
  2. 使用 VkDaqSetChannelAttribute 写入设备属性.
     例如: 写入设备采样频率.
     int ret = VkDaqSetChannelAttribute("dev1/AIN1", "InputType", "100000");