| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
设置设备属性值
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqSetDeviceAttribute (const char *dev, const char *attrName, const char *attrValue)
| 设置设备属性值

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqSetDeviceAttribute()

int32_t VkDaqSetDeviceAttribute | ( | const char * | dev,
|  | const char * | attrName,
|  | const char * | attrValue
| ) |  |

设置设备属性值

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `dev` | 设备名, 如"dev1", "dev2"等.
`const char*` | `attrName` | 属性名.如"SamplingFrequency"等
`const char*` | `attrValue` | 属性值.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

注解
  有关设备属性的详细信息, 请参考以下对应采集卡的属性参考:
  1. VP8388_VP8384_Device_Attributes
  2. VK7016_VK7018_Device_Attributes
  3. VP6068_Device_Attributes

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* dev = "dev1";
const char* attrName = "SamplingFrequency";
const char* attrValue = "10000";
int32_t result = VkDaqSetDeviceAttribute(dev, attrName, attrValue);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqSetDeviceAttribute
int32_t VkDaqSetDeviceAttribute(const char *dev, const char *attrName, const char *attrValue)
设置设备属性值