| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
开始任务
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqStartTask (const char *task)
| 开始任务

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqStartTask()

int32_t VkDaqStartTask | ( | const char * | task | ) |

开始任务

注解
  支持同时开启多个采集卡
  注意：
  同时开启多卡，创建任务时，需要逐个设备创建通道
  不支持先设置多个设备的AIN通道，再设置多个设备的MIN、DIN通道
  举例：
  支持的：
  VkDaqCreateAIVoltageChan(taskHandle, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
  VkDaqCfgDigEdgeRefTrig(taskHandle, "dev1/DIN1.1", VkDaq_Val_Rising, 0);
  VkDaqCreateAIVoltageChan(taskHandle, "dev2/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
  VkDaqCfgDigEdgeRefTrig(taskHandle, "dev2/DIN1.1", VkDaq_Val_Rising, 0);
  不支持的：
  VkDaqCreateAIVoltageChan(taskHandle, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
  VkDaqCreateAIVoltageChan(taskHandle, "dev2/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
  VkDaqCfgDigEdgeRefTrig(taskHandle, "dev1/DIN1.1", VkDaq_Val_Rising, 0);
  VkDaqCfgDigEdgeRefTrig(taskHandle, "dev2/DIN1.1", VkDaq_Val_Rising, 0);

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名（字符串类型，例如 `"Task1"`）。

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateAIVoltageChan(task, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
result = VkDaqCfgSampClkTiming(task, VkDaq_Val_ClkSrc_OnBoardClk, 10000, VkDaq_Val_Rising, VkDaq_Val_FiniteSamps, 1000);
result = VkDaqStartTask(task);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCreateAIVoltageChan
int32_t VkDaqCreateAIVoltageChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, const char *reserved2)
创建AI电压通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务
VkDaqStartTask
int32_t VkDaqStartTask(const char *task)
开始任务
VkDaqCfgSampClkTiming
int32_t VkDaqCfgSampClkTiming(const char *task, int32_t source, double samplingFrequency, int32_t reserved, int32_t sampleMode, int32_t sampsPerChanToAcquire)
设置采样时钟的来源、采样时钟的速率以及要采集或生成的采样数