| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
System属性
VK DAQ属性 » VE3658 » 设备属性

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
DeviceMode | 读|写 | Slave,Master | Master |  | Slave: 接收到Sync脉冲上升沿采集一个AIN数据点 Master: 每采集一个AIN数据点从Sync输出一个脉冲 用于多卡同步采集: 一张卡设置为Master输出同步脉冲, 其他卡设置为Slave接收同步脉冲 用于外部时钟采集: 设置为Slave
DeviceStatus | 读 | Unavailable,Available | Available |  | 检查设备是否可用
Eth0Status | 读 | 根据实际连接情况决定 |  |  | 读举例: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok negotiated: 通过自动协商确定连接参数 1000baseT-FD: 千兆以太网全双工模式 flow-control: 开启流量控制 link ok: 网络连接正常
Hostname | 读|写 |  | DAQ-VE3658N-081125 |  | 主机名
InternalTemp | 读 |  |  |  | 读取内部温度，单位是摄氏度 ℃
MachineId | 读 |  |  |  | 32个HEX字符的字符串, 每个采集卡的机器ID都是唯一的
Model | 读 | vp3668 |  |  | 型号
Network | 读|写 | 根据实际连接情况决定 |  |  | 读举例: dhcp,ip=192.168.1.199,gateway=192.168.1.1,netmask=255.255.255.0,mac=c8:d8:f9:00:03:63 static,ip=192.168.1.199,gateway=192.168.1.1,netmask=255.255.255.0,mac=c8:d8:f9:00:03:63 写举例: dhcp dhcp,mac=c8:d8:f9:00:03:63 static,ip=192.168.1.222,gateway=192.168.1.1,netmask=255.255.0.0 static,ip=192.168.1.222,gateway=192.168.1.1,netmask=255.255.0.0,mac=c8:d8:f9:00:03:63
SystemTime | 读|写 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  | 系统时间
UsbOtgStatus | 读 | Host,Device |  |  | Usb Otg状态
Version | 读 |  |  |  | AIN固件版本
Vref | 读 |  | 4.000 | V | AIN参考电压