| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
回调函数
libvkdaq函数接口

## 函数
int32_t | VkDaqSetDeviceNotifyCallback (device_notify_callback_t callback)
| 设备上线或掉线通知

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqSetDeviceNotifyCallback()

int32_t VkDaqSetDeviceNotifyCallback | ( | device_notify_callback_t | callback | ) |

设备上线或掉线通知

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`device_notify_callback_t` | `callback` | 输入函数指针，格式： void(*device_notify_callback_t)(const char* notifyDevice, int32_t notifyType); 输入函数说明 : notifyDevice：通知的设备名. notifyType：设备通知的类型： 0：设备上线. 1：设备掉线

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
// Correct callback function definition
void __cdecl MyDeviceNotifyCallback(const char* deviceName, int32_t notifyType) {
if (notifyType == VkDaq_Val_DeviceNotifyType_Added) {
printf("[Device online] %s\n", deviceName);
}
else if (notifyType == VkDaq_Val_DeviceNotifyType_Removed) {
printf("[Device offline] %s\n", deviceName);
}
}
int main(int argc, char* argv[]) {
// Registering Callbacks
int32_t result = VkDaqSetDeviceNotifyCallback(MyDeviceNotifyCallback);
if (result != 0) {
printf("Failed to set callback! error code: %d\n", result);
return -1;
}
while (1) {
// Keep the program running
}
return 0;
}
VkDaqSetDeviceNotifyCallback
int32_t VkDaqSetDeviceNotifyCallback(device_notify_callback_t callback)
设备上线或掉线通知