| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DAC属性
VK DAQ属性 » VP6088 » 设备属性

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
AoutConstantStop | 读|写 | Null,StopWait,StopNow,StopZero | Null |  | Aout连续输出模式下的停止方式： Null:处于非连续输出模式 StopWait:输出最后一组波形后，停止 StopNow:立即停止在当时输出电压 StopZero:立即停止并输出0V电压
AoutMode | 读|写 | Normal,Constant | Normal |  | Aout输出模式: Normal:重复输出固定波形模式 Constant:连续输出任意波形模式
AoutReset | 读|写 | permit | permit |  | 写入"permit",使DAC复位
AoutResolution | 读 | 16 | 16 |  | DAC有效位
AoutSamplingFrequency | 读|写 | 0.1~128000.0 | 128000 |  | DAC输出的点数频率，例如： 在连续输出任意波形模式下， 需要DAC每1秒输出51200个点的数据， 设置该输入为51200，即可实现
AoutVersion | 读 |  |  |  | Aout固件版本
AoutVref | 读 |  | 4.096 | V | Aout参考电压