| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
创建加速度传感器通道
libvkdaq函数接口 » 通道配置

## 函数
int32_t | VkDaqCreateAIAccelChan (const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, double sensitivity, int32_t signalType, const char *reserved2)
| 创建加速度传感器通道

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqCreateAIAccelChan()

int32_t VkDaqCreateAIAccelChan | ( | const char * | task,
|  | const char * | chans,
|  | const char * | reserved1,
|  | int32_t | terminalConfig,
|  | double | minVal,
|  | double | maxVal,
|  | int32_t | units,
|  | double | sensitivity,
|  | int32_t | signalType,
|  | const char * | reserved2
| ) |  |

创建加速度传感器通道

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名.
`const char*` | `chans` | 通道列表，多个通道之间使用逗号分隔或使用冒号指定连续多个通道，如"dev1/AIN1,dev1/AIN2,dev1/AIN3,dev1/AIN4", "dev1/AIN1:4"等. 获得Raw值：在AIN通道前面加前缀RAW，如：AIN1返回Raw值 "dev1/RAWAIN1"
`const char*` | `reserved1` | 保留.
`int32_t` | `terminalConfig` | 通道的输入端子配置. 0: SingleEnded.
`double` | `minVal` | 期望测量的最小值.
`double` | `maxVal` | 期望测量最大值.
`int32_t` | `units` | 输出单位. 0: mV/g、mV/N. 1: m/s^2. 2: in/s^2. 4: V.
`double` | `sensitivity` | 传感器灵敏度. 范围： 0.000~10000.000mV/g、0.000~10000.000mV/N、 0.000~10000.000m/s^2、 0.000~10000.000in/s^2
`int32_t` | `signalType` | 传感器信号类型. 0: IEPE.
`const char*` | `reserved2` | 保留.

注解
  注意，IEPE模式下，量程设置的解释：
  1、根据设置的 "maxVal" 和 "sensitivity" ,内部会自动设置到最合适的电压量程
  2、建议设置 "minVal" 为传感器测量范围最小值，"maxVal" 为传感器测量范围最大值
  3、通过设置期望测量的最小值、期望测量的最大值，实现削波效果
  4、根据设置的 "units" ,采集到的数据是对应单位的值
  注意，设置 "units" 为 "V" 时：
  1、参数 "sensitivity" 失效，通道数据返回实际采集到的电压值
  2、电压范围：±10V

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考: 采集加速度传感器（VK1005LC）,加速度范围：±100g。灵敏度：50.32mV/g
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
char value[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(value);
int32_t terminalConfig = 0;
double minVal = -100;
double maxVal = 100;
int32_t units = 0;
double sensitivity = 50.32;
int signalType = 0;
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateAIAccelChan(task, "dev1/AIN1", "", terminalConfig, minVal, maxVal, units, sensitivity, signalType, "");
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCreateAIAccelChan
int32_t VkDaqCreateAIAccelChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, double sensitivity, int32_t signalType, const char *reserved2)
创建加速度传感器通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务