| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-Counter属性
VK DAQ属性 » VE3658 » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:使用Counter1进行计数
  必须设置:Dio1.1Mode = DigitalInput

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
CounterList | 读 | Counter1,Counter2 |  |  | 设备可用Counter列表
Counter1 | 读|写 | 0~65536 | 0 |  | 读: 返回接在Dio1.1上的计数器1计数值 写: 写入任意值清零接在Dio1.1上的计数器1计数值
Counter2 | 读|写 | 0~65536 | 0 |  | 读: 返回接在Dio1.2上的计数器2计数值 写: 写入任意值清零接在Dio1.2上的计数器2计数值