| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
VP8388通道属性
VK DAQ属性 » VP8388_VP8384 » 通道属性

注解
  VP8388通道列表:
  AIN1:8
  MIN1:2
  DIN1
  AOUT1:2

名称 | 适用通道 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AccelSensitivity | AIN1:8 | 读|写 |  | 0.05 |  | 加速度传感器灵敏度
Bandwidth | AIN1:8 | 读 |  | 26170 | Hz | 当前采样率下，对应的带宽
FilterType | AIN1:8 | 读|写 | Wideband,Sinc | Sinc |  | Wideband: Wideband数字滤波器 Sinc: Sinc数字滤波器
InputRange | AIN1:8 | 读|写 | 0~10.00000000 | 10.00000000 | V | 输入范围
InputType | AIN1:8 | 读|写 | Differential,SingleEnded, IEPE,Current | Differential |  | Differential: 差分电压输入 SingleEnded: 单端电压输入 IEPE: IEPE输入 Current: 电流输入 提示： 因输入端的硬件差异，支持的输入类型， 请读取通道属性：InputTypeAvailable
Raw | AIN1:8 MIN1:2 DIN1 AOUT1:2 | 读 读 读 读 |  |  |  | AIN1:8原始值 MIN1:2原始值 DIN1原始值 AOUT1:2原始值
Rsense | AIN1:8 | 读 |  | 250 | Ω | 采样电阻的阻值, 仅适用于电流输入类型
SamplingSize | AOUT1:2 | 读|写 | 0~4294967295 | 4294967295 |  | 4294967295: 连续采样 0~4294967294: 有限点数采样
ScaleDivisor | AIN1:8 AOUT1:2 | 读 读 |  | 1.953125000 305.17578125 |  | AIN1:8比例除系数 AOUT1:2比例除系数
ScaleMultiplier | AIN1:8 AOUT1:2 | 读 读 |  | 1000000 1000000 |  | AIN1:8比例乘系数 AOUT1:2比例乘系数
TriggerLevel | AIN1:8 MIN1:2 | 读|写 | AIN:-10.00000000~10.00000000 MIN:0~4294967295 | AIN:0.00000000 MIN:0 | V | AIN1:8模拟触发电压值 MIN1:2触发值
VirtualCounter | AOUT1:2 | 读|写 | 0~4294967295 | 0 |  | 读: 返回虚拟计数器值 写: 写入任意值清零虚拟计数器值
VirtualTimerInterval | AOUT1:2 | 读|写 | 0~4294967295 |  | sec | 虚拟定时器的时间间隔
VirtualTimerValue | AOUT1:2 | 读|写 |  | 0 | sec | 虚拟定时器的值
Voltage | AIN1:8 AOUT1:2 | 读 读 |  |  | V V | 电压值 电压值
Waveout | AOUT1:2 | 读|写 | Disable,Enable | Enable |  | Disable: AOUT1:2禁止波形输出 Enable: AOUT1:2使能波形输出
Source | MIN1:2 | 读|写 | VirtualCounter, Counter1,Counter2,Counter3,Counter4, Encoder1,Encoder2 | VirtualCounter |  | MIN1:2数据源选择 VirtualCounter: 虚拟计数器值 Counter1: Dio1.1输入脉冲计数值 Counter2: Dio1.2输入脉冲计数值 Counter3: Dio1.3输入脉冲计数值 Counter4: Dio1.4输入脉冲计数值 Encoder1: 接在Dio1.1, Dio1.2上的旋转编码器1计数值 Encoder2: 接在Dio1.3, Dio1.4上的旋转编码器2计数值