| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
创建常规任务
常规任务流程图

注解
  步骤：
  1.打开助手，进入创建常规任务界面
  2.添加任务
  3.设置通道
  4.设置采样时钟
  5.设置触发条件
  6.提交任务，进行保存

创建常规任务流程图示例

图片流程参考

序列号 | 操作 | 说明
--- | --- | ---
`1` | `点击:高级功能` | 进入创建常规任务的界面
`2` | `点击:添加` | 出现创建任务的弹窗
`3` | `输入:任务名字` | 输入需要创建的任务名称
`4` | `点击:创建` | 创建常规任务
`5` | `点击:选择任务` | 选中需要进行配置的任务
`6` | `点击:通道` | 进行通道配置
`7` | `点击:添加` | 弹出任务通道编辑对话框，设置完成后，点击OK
`8` | `点击:选择设备` | 选中需要配置到任务中的设备，可重复设置多个设备
`9` | `点击:选择通道` | 选中需要配置到任务中的设备通道，可重复设置多个通道
`10` | `点击:选择输入类型` | 选择该设备通道的物理信号输入类型
`11` | `点击、填写:通道的配置` | 根据选择的物理信号输入类型，进一步设置该设备通道的最大值、最小值、单位、终端配置等
`12` | `点击:时钟` | 进入设置采样时钟界面
`13` | `选择:时钟源` | 设置时钟源
`14` | `选择:采样模式为` | 设置采样模式
`15` | `填写:采样率` | 设置采样率
`16` | `填写:N采样大小` | 设置N采样大小。在采样模式为“采样率”时，生效
`17` | `点击:触发` | 进入设置触发采样界面
`18` | `选择:触发类型` | 设置触发类型
`19` | `选择:触发源` | 设置触发源
`20` | `选择:触发边沿` | 设置触发边沿
`21` | `填写:触发前采样大小` | 设置触发前采样大小
`22` | `点击:提交所有` | 设置常规任务。设置前，请确认当前任务配置是否为需要的配置。
`23` | `点击:YES` | 成功设置常规任务。