| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-TriggerOutput属性
VK DAQ属性 » VP8388_VP8384 » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:设置Dio1.1为触发输出脉冲模式
  必须设置:Dio1.1Mode = TriggerOutput

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
TriggerOutputLevel | 读|写 | LowLevel,HighLevel | LowLevel |  | 表示触发输出脉冲电平: LowLevel:触发输出脉冲为低电平 HighLevel: 触发输出脉冲为高电平
TriggerOutputWidth | 读|写 | 0.000000~1.000000 | 0.01000 | s | 触发输出脉冲宽度: