| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
获取任务属性值
libvkdaq函数接口 » 任务配置

## 函数
int32_t | VkDaqGetTaskAttribute (const char *task, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
| 获取任务属性值

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqGetTaskAttribute()

int32_t VkDaqGetTaskAttribute | ( | const char * | task,
|  | const char * | attrName,
|  | char | attrValue[],
|  | int32_t | size
| ) |  |

获取任务属性值

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名（字符串类型，例如 `"Task1"`）。
`const char*` | `attrName` | 属性名.可用值: "Attributes": 查询当前任务的所有属性名, 返回的属性名之间以逗号分隔. "Channels": 查询当前任务的所有通道名, 返回的通道名之间以逗号分隔. "ChannelsAvailable": 查询当前任务可用的通道名, 返回的通道名之间以逗号分隔. "Name": 查询任务名. "Status": 查询任务状态. "PID": 查询任务创建者进程ID. "EXE": 查询任务创建者的进程应用程序路径. "Mode":主从模式. "SamplingFrequency":采样率. "Detail":JSON格式的详细任务配置信息.
`char[]` | `attrValue[]` | 字符数组, 用于存储属性值, 多个值之间使用逗号分割.
`int32_t` | `size` | attrValue数组的大小.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
char value[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(value);
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateAIVoltageChan(task, "dev1/AIN1", "", VkDaq_Val_SingleEnded, -10.0, 10.0, VkDaq_Val_Volts, "");
result = VkDaqCfgSampClkTiming(task, VkDaq_Val_ClkSrc_OnBoardClk, 1000, VkDaq_Val_Rising, VkDaq_Val_ContSamps, 0);
result = VkDaqStartTask(task);
result = VkDaqGetTaskAttribute(task,"Channels", value, size);
printf("Task Channels = %s \n",value);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCreateAIVoltageChan
int32_t VkDaqCreateAIVoltageChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, int32_t terminalConfig, double minVal, double maxVal, int32_t units, const char *reserved2)
创建AI电压通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务
VkDaqGetTaskAttribute
int32_t VkDaqGetTaskAttribute(const char *task, const char *attrName, char attrValue[], int32_t size)
获取任务属性值
VkDaqStartTask
int32_t VkDaqStartTask(const char *task)
开始任务
VkDaqCfgSampClkTiming
int32_t VkDaqCfgSampClkTiming(const char *task, int32_t source, double samplingFrequency, int32_t reserved, int32_t sampleMode, int32_t sampsPerChanToAcquire)
设置采样时钟的来源、采样时钟的速率以及要采集或生成的采样数