| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-基础属性
VK DAQ属性 » VE3658 » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:使用Dio1.1进行电平采集
  必须设置:Dio1.1Mode = DigitalInput
  例如:使用Dio1.1进行电平输出
  必须设置:Dio1.1Mode = DigitalOutput

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
DioList | 读 | Dio1.1,Dio1.2,Dio1.3,Dio1.4 |  |  | 设备可用DIO列表
Dio1Data | 读|写 | 0~15 | 15 |  | Dio数据值 bit0: Dio1.1数据值 bit1: Dio1.2数据值 bit2: Dio1.3数据值 bit3: Dio1.4数据值
Dio1.1Data | 读|写 | 0,1 | 1 |  | Dio1.1数据值 0: 低电平 1: 高电平
Dio1.1Mode | 读|写 | DigitalInput,DigitalOutput,Pwm | DigitalInput |  | Dio1.1模式 DigitalInput: Dio1.1用于电平输入, 脉冲计数等 DigitalOutput: Dio1.1用于电平输出 Pwm: Dio1.1用于脉冲宽度调制输出
Dio1.2Data | 读|写 | 0,1 | 1 |  | Dio1.2数据值 0: 低电平 1: 高电平
Dio1.2Mode | 读|写 | DigitalInput,DigitalOutput,Pwm | DigitalInput |  | Dio1.2模式 DigitalInput: Dio1.2用于电平输入, 脉冲计数等 DigitalOutput: Dio1.2用于电平输出 Pwm: Dio1.2用于脉冲宽度调制输出
Dio1.3Data | 读|写 | 0,1 | 1 |  | Dio1.3数据值 0: 低电平 1: 高电平
Dio1.3Mode | 读|写 | DigitalInput,DigitalOutput | DigitalInput |  | Dio1.3模式 DigitalInput: Dio1.3用于电平输入 DigitalOutput: Dio1.3用于电平输出
Dio1.4Data | 读|写 | 0,1 | 1 |  | Dio1.4数据值 0: 低电平 1: 高电平
Dio1.4Mode | 读|写 | DigitalInput,DigitalOutput | DigitalInput |  | Dio1.4模式 DigitalInput: Dio1.4用于电平输入 DigitalOutput: Dio1.4用于电平输出