| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
DIO-Counter属性
VK DAQ属性 » VK7016_VK7018 » 设备属性

注解
  需要把对应的Dio1.xMode，修改为需要的类型
  例如:使用Counter1进行计数
  必须设置:Dio1.1Mode = DigitalInput

名称 | 读|写 | 可用值 | 出厂值 | 单位 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
CounterList | 读 | Counter1,Counter2, Counter3,Counter4 |  |  | 设备可用Counter列表
Counter1 | 读|写 | 0~Counter1Max | 0 |  | 读: 返回Dio1.1输入脉冲计数值 写: 写入任意值清零Dio1.1输入脉冲计数值
Counter1Max | 读|写 | 0~4294967295 | 4294967295 |  | Counter1最大值
Counter2 | 读|写 | 0~Counter2Max | 0 |  | 读: 返回Dio1.2输入脉冲计数值 写: 写入任意值清零Dio1.2输入脉冲计数值
Counter2Max | 读|写 | 0~4294967295 | 4294967295 |  | Counter2最大值
Counter3 | 读|写 | 0~Counter3Max | 0 |  | 读: 返回Dio1.3输入脉冲计数值 写: 写入任意值清零Dio1.3输入脉冲计数值
Counter3Max | 读|写 | 0~4294967295 | 4294967295 |  | Counter3最大值
Counter4 | 读|写 | 0~Counter4Max | 0 |  | 读: 返回Dio1.4输入脉冲计数值 写: 写入任意值清零Dio1.4输入脉冲计数值
Counter4Max | 读|写 | 0~4294967295 | 4294967295 |  | Counter4最大值