| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
获取通道列表
libvkdaq函数接口 » 通道配置

## 函数
int32_t | VkDaqGetChannels (const char *dev, char channels[], int32_t size)
| 获取通道列表

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqGetChannels()

int32_t VkDaqGetChannels | ( | const char * | dev,
|  | char | channels[],
|  | int32_t | size
| ) |  |

获取通道列表

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `dev` | 设备名, 如"dev1", "dev2"等.
`char[]` | `chans[]` | 字符数组, 用于存储通道列表, 函数会将通道列表填入这个数组, 多个通道名之间使用逗号分割.
`const char*` | `size` | chans数组的大小.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* dev = "dev1";
char channels[4096] = { 0 };
int32_t size = sizeof(channels);
int32_t result = VkDaqGetChannels(dev, channels, size);
printf("Channels = %s \n",channels);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqGetChannels
int32_t VkDaqGetChannels(const char *dev, char channels[], int32_t size)
获取通道列表