| libvkdaq VKINGING 数据采集库 API 文档 |

载入中...
搜索中...
未找到
函数
创建DI通道
libvkdaq函数接口 » 通道配置

## 函数
int32_t | VkDaqCreateDIChan (const char *task, const char *chans, const char *reserved1, uint32_t mask)
| 创建DI通道

## 详细描述

## 函数说明

## ◆ VkDaqCreateDIChan()

int32_t VkDaqCreateDIChan | ( | const char * | task,
|  | const char * | chans,
|  | const char * | reserved1,
|  | uint32_t | mask
| ) |  |

创建DI通道

数据类型 | 参数 | 说明
--- | --- | ---
`const char*` | `task` | 任务名.
`const char*` | `chans` | 通道列表，多个通道之间使用逗号分隔或使用冒号指定连续多个通道，如"dev1/DIN1"等.
`const char*` | `reserved1` | 保留.
`int32_t` | `mask` | 掩码.

返回
  成功时, 返回值 >= 0
  失败时, 返回为负值的错误编号.获取详细信息,请调用 VkDaqGetLastErrorInfo

C语言参考
#include <stdio.h>
#include "libvkdaq.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
const char* task = "task1";
int32_t mask = 15;
int32_t result = VkDaqCreateTask(task);
result = VkDaqCreateDIChan(task, "dev1/DIN1", "", mask);
if (result >= 0) {
printf("Successful\n");
}
else {
printf("Failed\n");
}
return 0;
}
VkDaqCreateDIChan
int32_t VkDaqCreateDIChan(const char *task, const char *chans, const char *reserved1, uint32_t mask)
创建DI通道
VkDaqCreateTask
int32_t VkDaqCreateTask(const char *task)
创建任务